send_ip=127.0.0.1
send_port=9001
send_profile=tcp_connect to 127.0.0.1:9200 from 127.0.0.1:9001,
receive_ip=127.0.0.1
receive_port=9002
receive_profile=tcp_accept from 127.0.0.1:9001 to 127.0.0.1:9002,
message=Test pass
proto=tcp
