send_ip=127.0.0.1
send_port=9100
send_profile=udp_send from 127.0.0.1:9100 to 127.0.0.1:9101,
receive_ip=127.0.0.1
receive_port= 9101
receive_profile=udp_receive from 127.0.0.1:9100 to 127.0.0.1:9101,
message=udp_recv pass
proto=udp
