send_ip=127.0.0.1
send_port=8989
send_profile=tcp_connect to 127.0.0.1:8990 from 127.0.0.1:8989,
receive_ip=127.0.0.1
receive_port=8990
receive_profile=tcp_accept from 127.0.0.1:8989 to 127.0.0.1:8990,
message=tcp_accept pass
proto=tcp
