send_ip=127.0.0.1
send_port=9200
send_profile=udp_send from 127.0.0.1:9200 to 127.0.0.1:9201,
receive_ip=127.0.0.1
receive_port=9201
receive_profile=udp_receive from 127.0.0.1:9200 to 127.0.0.1:9201,
message=udp_send pass
proto=udp
